附件1：
[bookmark: _GoBack]原位检测仪主要技术参数
★1、原位监测装置1个，支持锌、锂、钠、钾等不同体系的应用（响应文件需要提供带有尺寸的设计图纸和实物图片佐证），每组实验所需电解液小于1ml；
2、内部施加到电极片上的压力大小可调、均一性好；氟垫圈进行密封，保证体系的整体密封性；装置整体拆卸、组装极为方便快捷，各个电池组件易于清洁；装置可重复使用。ISC04专用固定器，原位观测装置可固定置物平台，防止实验过程中原位装置被电线拖拽；
3、YUES原位监测系统；
4、正式及卧式成像透镜（180mm，26.5）；
★5、原位观测专用镜头共三颗，参数必须满足以下要求（响应文件需要提供镜头实物照片佐证，满足各颗镜头数值孔径与工作距离要求）：
 原位观测镜头5X，NA≥0.15，WD≥16.5mm；
	原位观测镜头10X，NA≥0.3，WD≥11.7mm；
	原位观测镜头20X，NA≥0.45，WD≥13mm；
★6、照明系统：6.6W 4000K-4300K色温LED，CRI≥95，预置中心、亮度连续可调，无需拆卸部件可实现横向卧式侧面观测；（响应文件需提供CMA或CNAS认证第三方检测报告检测色温与显指测试结果佐证和正置及卧式侧面实拍图）
7、芯片尺寸：1.1"、像元尺寸2.64*2.64(μm)、15fps@5472*3648
8、成像硬件必须与原位观测仪同品牌，成像软件拥有自主知识产权和软件著作权登记证书。
★9、操作系统可对不同焦平面图像(同一视场)的图像进行融合（响应文件需要提供枝晶200X观察景深合成的样品图片资料来说明景深合成功能）,可以实现在对大落差样品表面的整体观察。
10、图像采集:单帧捕获、视频录像、延时录像、帧拍摄、帧拍摄成录像； 
11、参数保存：可根据用户需求设置4064个参数保存。

