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离心机与热处理炉设备主要技术参数
1. 马弗炉：额定功率：≥ 3.5 kW
加热区尺寸：≥ 200 mm (L) × 300 mm (W) × 120 mm (H)
最高使用温度：≥ 1200 ℃ (≤ 30 min)
工作温度：≥ 1100 ℃
升温速率:≤ 12 ℃/min
加热元件:电阻丝（掺钼铁铬铝合金）
2. 双温区CVT炉：两个加热区的长度都为100 mm
额定功率：≥ 3 kW
加热区尺寸：≥ 392 mm
最高使用温度：≥ 1200 ℃ (≤ 1 h)
工作温度：≥ 1100 ℃
升温速率:≤ 10 ℃/min
加热元件:电阻丝（掺钼铁铬铝合金）
3. 离心机（低转速）：最高转速：≥ 5500 rpm
最大相对离心力：5071 × g
最大容量：4 × 750 ml、4 × 1000 ml
转速精度：±10 r/min
定时范围：1 s～99 h，59 min
整机功率：1 kW

角转子：4个石英管专用转子                             
内腔耐温温度：400 – 1000 ℃
4. 离心机（高转速）：最高转速：16500 rpm 
总功率：500 W
最大相对离心力：18757×g 
最大容量：6×50 ml、250 ml×6
离心腔直径：≥ Φ 320 mm
转速精度：±10 r/min
角转子：6 × 50 ml/圆底 11000 rpm 12840 × g
5. 压片机：最大工作压力：15 T
工作活塞进程：30 mm
工作台空：100 × 100 × 100 mm
液压油：46号液压油
体积：240 × 200 × 480 mm
质量：约33kg

